**Норматив потребления электроэнергии,**

**кВт ч. в месяц на 1 человека** **с учетом повышающего коэффициента 1,1 на период с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года**  
**в жилых помещениях многоквартирных домов, оборудованных электроплитами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество комнат в жилом помещении | Количество человек, проживающих в жилом помещении | | | | |
| 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5  и более чел. |
| 1 | 172 | 107 | 83 | 67 | 58 |
| 2 | 202 | 125 | 97 | 79 | 68 |
| 3 | 221 | 138 | 106 | 86 | 75 |
| 4 и более | 234 | 145 | 112 | 91 | 80 |

**Норматив потребления электроэнергии**

**на общедомовые нужды в многоквартирных домах**,  
**кВт ч. в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме или общежитии квартирного секционного, гостиничного и коридорного типов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы многоквартирных домов и общежитий квартирного, секционного, гостиничного и коридорного типов | Срок действия нормативов | | | | |
| **с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года** | с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года | с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года | с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | с 1 января 2017 года |
| 1–3 этажные дома | **0,907** | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
| 4-5 этажные дома | **1,519** | 1,657 | 1,933 | 2,072 | 2,210 |
| 6-12 этажные дома, оборудованные индивидуальным тепловым пунктом | **3,033** | 3,308 | 3,860 | 4,136 | 4,411 |
| 6-12-этажные дома, не оборудованные индивидуальным тепловым пунктом | **2,950** | 3,218 | 3,755 | 4,023 | 4,291 |
| 13 этажные и выше дома, оборудованные индивидуальным тепловым пунктом | **4,822** | 5,261 | 6,138 | 6,576 | 7,014 |
| 13 этажные и выше дома, не оборудованные индивидуальным тепловым пунктом | **4,213** | 4,596 | 5,362 | 5,745 | 6,128 |

Примечание.

**Водоснабжение и водоотведение**

**Нормативы потребления коммунальных услуг**

**по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению,**

**куб. м на 1 человека в месяц, применяемые при наличии технической возможности установки приборов учета воды**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень благоустройства жилых помещений | с 01.04.2015 по 30.06.2015 | | |
| горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,056 | 5,712 | 9,768 |
| Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | - | 7,117 | 7,117 |
| Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,99 | 5.660 | 9,65 |
| Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | - | 7,117 | 7,117 |
| Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,276 | 5,081 | 8,357 |
| Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | - | 7,117 | 7,117 |
| Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,686 | 4,601 | 7,287 |
| Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | - | 7,117 | 7,117 |
| Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1.802 | 3,882 | 5,684 |
| Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | - | 5,684 | 5,684 |
| Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | - | 4,681 | 4,681 |
| Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | - | 1,161 | - |
| Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | - | 3,167 | - |

**Норматив потребления горячего и холодного водоснабжения**

**на общедомовые нужды в многоквартирных домах и общежитиях,  
куб. метр в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества, применяемые при наличии технической возможности установки приборов учета воды, на период с 01.04.2015 по 30.06.2015**

|  |  |
| --- | --- |
| **Горячее водоснабжение** | **Холодное водоснабжение** |
| 0,030 | 0,030 |

**Нормативы потребления коммунальных услуг**

**по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению, куб. м на 1 человека в месяц, применяемые только в случае отсутствия технической возможности установки общедомовых, индивидуальных или квартирных приборов учета потребления холодной, горячей воды\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень благоустройства жилых помещений | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение |
| Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением,  канализованием, оборудованные  ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,687 | 5,193 | 8,88 |
| Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные  ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | – | 6,470 | 6,470 |
| Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и  горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,627 | 5,145 | 8,772 |
| Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным  водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | – | 6,470 | 6,470 |
| Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с  холодным и  горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные  душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,978 | 4,619 | 7,597 |
| Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | – | 6,470 | 6,470 |
| Общежития коридорного типа с холодным и  горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные  душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,442 | 4,182 | 6,625 |
| Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные  душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | – | 6,470 | 6,470 |
| Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением,  канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,638 | 3,529 | 5,167 |
| Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением,  канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | – | 5,167 | 5,167 |
| Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением,  канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | – | 4,255 | 4,255 |
| Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | – | 1,055 | – |
| Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | – | 2,879 | – |

**Норматив потребления горячего и холодного водоснабжения**

**на общедомовые нужды в многоквартирных домах** **и** **общежитиях,  
куб. метр в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества\***

|  |  |
| --- | --- |
| **Горячее водоснабжение** | **Холодное водоснабжение** |
| 0,027 | 0,027 |

**Отопление**

**Нормативы потребления коммунальных услуг населением**

**на отопление на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме, Гкал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа домов | Дома, построенные  до 1999 года | Дома, построенные после 1999 года |
| 1–5-этажные | 0,0224 | 0,0157 |
| 6–9-этажные | 0,0205 | 0,0146 |
| 10 и более этажей | 0,0193 | 0,0142 |